<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1" y1="0" x2="101" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101" y1="0" x2="101" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101" y1="80" x2="1" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="80" x2="1" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="UBW32_MX460_v262">
<packages>
<package name="LED-0603">
</package>
<package name="EIA3216">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ePawn_v6">
<description>ePawn Library 2011</description>
<packages>
<package name="P1-13">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23_REFLOW">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ePawn">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO20W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE20-2">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="persoLC">
<packages>
<package name="ESP-12-WIFI_MODULE">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Wuerth_Elektronik_eiCan_11_Communication_Connectors_2_4">
<description>&lt;BR&gt;Würth Elektronik -- Electronic Interconnect &amp; Electromechanical Solutions&lt;br&gt;&lt;Hr&gt;
&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; 
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0&gt;
&lt;TR&gt;   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt; &lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;
&lt;B&gt;&lt;I&gt;&lt;span style='font-size:26pt;
  color:#FF6600;'&gt;WE &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;&lt;b&gt;Würth Elektronik&lt;/b&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;

  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  
&lt;/TABLE&gt;
&lt;B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;More than you expect&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;

&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;b&gt;Würth Elektronik eiSos GmbH &amp; Co. KG&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
EMC &amp; Inductive Solutions&lt;br&gt;

Max-Eyth-Str.1&lt;br&gt;
D-74638 Waldenburg&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Tel: +49 (0)7942-945-0&lt;br&gt;
Fax:+49 (0)7942-945-405&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.we-online.com"&gt;http://www.we-online.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="mailto:pm.hotline@we-online.de"&gt;pm.hotline@we-online.de&lt;/a&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;br&gt;&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
Neither CadSoft nor WE-eiSos does warrant that this library is error-free or &lt;br&gt;
that it meets your specific requirements.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;
Please contact us for more information.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
&lt;hr&gt;
Version 1.2,   May 6-th 2011
&lt;HR&gt;
Copyright: Würth Elektronik</description>
<packages>
<package name="629105136821">
<description>WR-COM SMT Horizontal 5 Contacts Micro USB Type B, 5 pins</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TP_5VSB" library="ePawn_v6" package="P1-13" value="TP1_BIGTP_BIG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="UBW32_MX460_v262" package="LED-0603" value="GREEN 754-1121-1-ND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R53" library="resistor" package="R0402" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="UBW32_MX460_v262" package="EIA3216" value="10uF 10V tantale 1206 or 22uF other ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LM1117MPX-3.3_N05A" library="ePawn" package="SOT223" value="V_REG_317SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV10" library="ePawn" package="1X05" value="PWR SIGS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C153" library="UBW32_MX460_v262" package="EIA3216" value="10uF 10V tantale 1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="resistor" package="R0402" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="74xx-eu" package="SO20W" value="74ACT244DW">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="SO20W" value="74ACT244DW">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R42" library="resistor" package="R0402" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="resistor" package="R0402" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP4" value="REMOTE RX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45(NE)" library="resistor" package="R0402" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="resistor" package="R0402" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ1(OPEN)" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R51(NE)" library="resistor" package="R0402" value="20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R52" library="resistor" package="R0402" value="20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R54" library="resistor" package="R0402" value="20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R55" library="resistor" package="R0402" value="20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="ePawn_v6" package="SOT23_REFLOW" value="BC848B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="N_PS_ON" library="ePawn_v6" package="P1-13" value="TP1_BIGTP_BIG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R56" library="resistor" package="R0402" value="20K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R57" library="resistor" package="R0402" value="20K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R58(NE)" library="resistor" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PW_OK" library="ePawn_v6" package="P1-13" value="TP1_BIGTP_BIG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="ePawn_v6" package="SOT23_REFLOW" value="BC848B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R59" library="resistor" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R60" library="resistor" package="R0402" value="20K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LEDSM_1" library="pinhead" package="2X16" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LEDM_2" library="pinhead" package="2X16" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="74xx-eu" package="SO20W" value="74ACT244DW">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="74xx-eu" package="SO20W" value="74ACT244DW">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="MORPHO_CN7" library="con-lsta" package="FE20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MORPHO_CN10" library="con-lsta" package="FE20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistor" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistor" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="resistor" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="resistor" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="resistor" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R47" library="resistor" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="resistor" package="R0402" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R49" library="resistor" package="R0402" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="resistor" package="R0402" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ESP" library="persoLC" package="ESP-12-WIFI_MODULE" value="ESP-12-MODULE_WIFI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R58" library="resistor" package="R0402" value="20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R61" library="resistor" package="R0402" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R62" library="resistor" package="R0402" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO16" library="ePawn_v6" package="P1-13" value="TP1_BIGTP_BIG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="resistor" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="resistor" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="resistor" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="resistor" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="resistor" package="R0402" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R63(NE)" library="resistor" package="R0402" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP_GND" library="ePawn_v6" package="P1-13" value="TP1_BIGTP_BIG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="jumper" package="JP2" value="POWER SOURCE SELECTION">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="Wuerth_Elektronik_eiCan_11_Communication_Connectors_2_4" package="629105136821" value="629105136821">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP_+5V_USB" library="ePawn_v6" package="P1-13" value="TP1_BIGTP_BIG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP_GNDLED" library="ePawn_v6" package="P1-13" value="TP1_BIGTP_BIG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP1" value="PWR_TO_NUCLEO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="UBW32_MX460_v262" package="EIA3216" value="10uF 10V tantale 1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="resistor" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="resistor" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R64(NE)" library="resistor" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="persoLC" package="SOT23" value="MCP1702"/>
<element name="C7" library="UBW32_MX460_v262" package="EIA3216" value="10uF 10V tantale 1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="UBW32_MX460_v262" package="EIA3216" value="10uF 10V tantale 1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C26" pad="C"/>
<contactref element="LM1117MPX-3.3_N05A" pad="1"/>
<contactref element="C153" pad="C"/>
<contactref element="PWR" pad="C"/>
<contactref element="SV10" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="SJ1(OPEN)" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="1"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="3"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="5"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="7"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="9"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="11"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="13"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="15"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="17"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="19"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="21"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="23"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="25"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="27"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="29"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="31"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="1"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="3"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="5"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="7"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="9"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="11"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="13"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="15"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="17"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="19"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="21"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="23"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="25"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="27"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="29"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="31"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="19"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="ESP" pad="P$15"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="8"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="20"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="22"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="19"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="20"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="32"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="9"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="R63(NE)" pad="2"/>
<contactref element="TP_GND" pad="TP"/>
<contactref element="K1" pad="5"/>
<contactref element="K1" pad="4"/>
<contactref element="TP_GNDLED" pad="TP"/>
<contactref element="C5" pad="C"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="C"/>
<contactref element="C7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="SV10" pad="3"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="ESP" pad="P$8"/>
<contactref element="LM1117MPX-3.3_N05A" pad="2"/>
<contactref element="LM1117MPX-3.3_N05A" pad="4"/>
<contactref element="C26" pad="A"/>
<contactref element="C5" pad="A"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5VSB">
<contactref element="SV10" pad="5"/>
<contactref element="R58(NE)" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="TP_5VSB" pad="TP"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="A"/>
</signal>
<signal name="DATA_REMOTE_IN">
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PLED0">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PLED1">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PLED2">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PLED3">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PLED4">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PLED5">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PLED6">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PLED7">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PLED8">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PLED9">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PLED10">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PLED11">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PLED12">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PLED13">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="PLED14">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="PLED15">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="LEDSM_1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="PLED16">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PLED17">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PLED18">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PLED19">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PLED20">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PLED21">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PLED22">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PLED23">
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PLED24">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PLED25">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PLED26">
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PLED27">
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PLED28">
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PLED29">
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="PLED30">
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="PLED31">
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="LEDM_2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="REMOTE_IN">
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R45(NE)" pad="1"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="SJ1(OPEN)" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RXD0">
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="ESP" pad="P$21"/>
</signal>
<signal name="ESP_RTS">
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="ESP" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="ESP_CTS">
<contactref element="R51(NE)" pad="2"/>
<contactref element="ESP" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="PS_ON">
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="N_PS_ON" pad="TP"/>
<contactref element="R58(NE)" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R57" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PW_OK">
<contactref element="PW_OK" pad="TP"/>
<contactref element="R60" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R60" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PW_KO">
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="R59" pad="1"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="13"/>
</signal>
<signal name="LED24">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED25">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED26">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED27">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="21"/>
</signal>
<signal name="LED8">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED9">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED10">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="16"/>
</signal>
<signal name="LED11">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED4">
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="29"/>
</signal>
<signal name="LED5">
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="27"/>
</signal>
<signal name="LED6">
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="17"/>
</signal>
<signal name="LED7">
<contactref element="IC5" pad="17"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED0">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="34"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="24"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="22"/>
</signal>
<signal name="LED3">
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="31"/>
</signal>
<signal name="LED12">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="26"/>
</signal>
<signal name="LED13">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="25"/>
</signal>
<signal name="LED14">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="28"/>
</signal>
<signal name="LED15">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="30"/>
</signal>
<signal name="LED16">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="37"/>
</signal>
<signal name="LED17">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="35"/>
</signal>
<signal name="LED18">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="36"/>
</signal>
<signal name="LED19">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="34"/>
</signal>
<signal name="LED20">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="38"/>
</signal>
<signal name="LED21">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED22">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED23">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED28">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED29">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED30">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED31">
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="R64(NE)" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC10">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC12">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PA15">
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PC11">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC14">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PC15">
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PC7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="19"/>
</signal>
<signal name="USART1_TX">
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="21"/>
</signal>
<signal name="USART1_RX">
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="33"/>
</signal>
<signal name="USART1_CTS">
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PC8">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC13">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PC9">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA8">
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PH0">
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="29"/>
</signal>
<signal name="PH1">
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="31"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="32"/>
</signal>
<signal name="E5V">
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VDD_NUCLEO">
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="U5V_NUCLEO">
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="30"/>
</signal>
<signal name="GPIO0_ESP">
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="ESP" pad="P$18"/>
</signal>
<signal name="GPIO2_ESP">
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="ESP" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="RST_ESP">
<contactref element="ESP" pad="P$1"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="R63(NE)" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EN_ESP">
<contactref element="ESP" pad="P$3"/>
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TXD0">
<contactref element="ESP" pad="P$22"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USART1_RTS">
<contactref element="R51(NE)" pad="1"/>
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="GPIO16" pad="TP"/>
<contactref element="ESP" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R62" pad="1"/>
<contactref element="ESP" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R61" pad="1"/>
<contactref element="ESP" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="4"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOREF">
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="12"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="14"/>
</signal>
<signal name="+3V3_NUCLEO">
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="16"/>
</signal>
<signal name="+5V_NUCLEO">
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="18"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="24"/>
</signal>
<signal name="VBAT_NUCLEO">
<contactref element="MORPHO_CN7" pad="33"/>
</signal>
<signal name="AVDD_NUCLEO">
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="7"/>
</signal>
<signal name="USART2_TX">
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="35"/>
</signal>
<signal name="USART2_RX">
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="37"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="SV10" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R45(NE)" pad="2"/>
<contactref element="LM1117MPX-3.3_N05A" pad="3"/>
<contactref element="C153" pad="A"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+5V_USB">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="TP_+5V_USB" pad="TP"/>
<contactref element="SV10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OPT_PB11">
<contactref element="MORPHO_CN10" pad="18"/>
<contactref element="R64(NE)" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+4V">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
