<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="LT3517">
<packages>
<package name="TSSOP16_PAD">
<description>&lt;b&gt;PW (R-PDSO-G8)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1271.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="LT3517" package="TSSOP16_PAD" value="LT3517_TSSOP"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
