<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="LT3517">
<packages>
<package name="TSSOP16_PAD">
<description>&lt;b&gt;PW (R-PDSO-G8)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1271.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="standard_passive">
<packages>
<package name="R1206">
</package>
<package name="R0603">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MOSFET">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DIODES">
<packages>
<package name="SOD123FL">
<description>SOD-123FL CASE 498-01 ISSUE A&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="WE-PD">
<packages>
<package name="WE-PD_1260/1245/1280/1210">
<description>SMD-Shielded Power Inductor WE-PD</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="LT3517" package="TSSOP16_PAD" value="LT3517_TSSOP"/>
<element name="R1" library="standard_passive" package="R1206" value="100mR - 1/2W"/>
<element name="Q1" library="MOSFET" package="SOT23" value="ZXMP6A13FTA"/>
<element name="D1" library="DIODES" package="SOD123FL" value="RB060MM-60TF"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
</element>
<element name="R2" library="standard_passive" package="R0603" value=""/>
<element name="R3" library="standard_passive" package="R0603" value=""/>
<element name="L1" library="WE-PD" package="WE-PD_1260/1245/1280/1210" value="6.8u">
<attribute name="OC_FARNELL" value="2211534"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="44W4713"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Wuerth Elektronik"/>
<attribute name="MPN" value="744771006"/>
<attribute name="PACKAGE" value="1260"/>
</element>
<element name="R4" library="standard_passive" package="R0603" value=""/>
<element name="R5" library="standard_passive" package="R0603" value=""/>
<element name="C1" library="standard_passive" package="R0603" value="0.1u"/>
<element name="C2" library="standard_passive" package="R0603" value="0.1u"/>
<element name="R6" library="standard_passive" package="R0603" value="6.04k"/>
<element name="C3" library="standard_passive" package="R1206" value="4.7u"/>
<element name="C4" library="standard_passive" package="R0603" value="0.22u"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q1" pad="D"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VREF">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PWM">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
