<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TSSOP16_PAD">
<description>&lt;b&gt;PW (R-PDSO-G8)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1271.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LT3517_TSSOP">
<pin name="VIN@1"/>
<pin name="/SHDN@2"/>
<pin name="VREF@3"/>
<pin name="RT@4"/>
<pin name="SYNC@5"/>
<pin name="SS@6"/>
<pin name="PWM@7"/>
<pin name="CTRL@8"/>
<pin name="VC@9"/>
<pin name="FB@10"/>
<pin name="TGEN@11"/>
<pin name="ISN@12"/>
<pin name="ISP@13"/>
<pin name="TG@14"/>
<pin name="SW@15"/>
<pin name="SW@16"/>
<pin name="GND@17"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LT3517_TSSOP">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LT3517_TSSOP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP16_PAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/SHDN@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CTRL@8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="FB@10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="ISN@12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ISP@13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM@7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RT@4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS@6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SW@15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SW@16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC@5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TG@14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TGEN@11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VC@9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF@3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
